D 1. Techniczny opis kilometrażowy trasy planowanej ścieżki rowerowej

GMINA PIETROWICE WIELKIE

km 0.000 Granica Państwa. Droga gruntowa, utwardzona szer. 4.00 m, stan średni, większe nachylenie \*\*\*\*

km 0.354 Gródczanki. Droga bitumiczna- asfaltowa, szer. 4.00 m, stan dobry \*\*\*\*\*

km 0.520 Przejazd kolejowy niestrzeżony, ruch kolejowy sporadyczny

km 0.815 Skrzyżowanie szlaków rowerowych, większe nachylenie

km 1.000 Most drogowy na rz. Troja

km 1.760 Droga brukowana kostka betonowa, szer. 5.00 m, stan b .dobry \*\*\*

km 1.864 Skowronów, kościół pątniczy p.w. Św. Krzyża, większe nachylenie

km 2.437 Droga brukowana, kostka betonowa, szer. 5.00 m, stan b. dobry \*\*\*\*

km 3.137 Pietrowice Wielkie, droga bitumiczna asfaltowa, szer. 4.20 m, stan średni \*\*\*\*\*

km 3.858 Droga bitumiczna asfaltowa, szer. 4.60 m, stan dobry \*\*\*\*

km 4.373 Droga bitumiczna asfaltowa, szer. 4.10 m, liczne ubytki w jezdni \*\*\*

km 4.468 Droga bitumiczna asfaltowa, szer. 3.90 m, stan b. dobry \*\*\*\*\*

km 4.764 Droga bitumiczna asfaltowa, szer. 3.90 m, stan b. dobry \*\*\*\*\*

km 5.487 Przejazd kolejowy niestrzeżony, ruch kolejowy sporadyczny, większe nachylenie

GMINA KRZANOWICE

km 6.170 Most drogowy na rz. Troja. Granica gminy Pietrowice Wielkie

km 6.395 Droga gruntowa utwardzona tłuczniem, skrzyżowanie szlaków rowerowych

GMINA PIETROWICE WIELKIE

km 6.860 Granica gminy Pietrowice Wielkie. Droga bitumiczna asfaltowa, szer. 3.90 m, stan dobry \*\*\*\*\*

km 8.146 Samborowice, droga z płyt betonowych, szer. 5.50- 7.00 m, stan dobry \*\*\*\*

km 8.298 Droga brukowana- kocie łby, szer. 4.15- 5.10 m, stan dobry \*\*\*

km 8.361 Droga bitumiczna asfaltowa, szer. 6.15 m, stan b. dobry \*\*\*\*

km 8.673 Droga bitumiczna asfaltowa, szer. 6.15 m, stan b. dobry \*\*\*\*

km 9.293 Droga bitumiczna asfaltowa, szer. 8.00- 9.30m, stan dobry, droga DW 916, przejazd ze szczególną ostrożnością, możliwa adaptacja płn. pobocza na drogę rowerową \*

km 9.426 Droga gruntowa naturalna, nieutrzymana, szer. 3.20m, obecnie trudno przejezdna \*\*\*

km 10.656 Granica gminy Pietrowice Wielkie, droga gruntowa utrzymana, szer. 3.20 m, obecnie trudno przejezdna \*\*\*\*

km 11.049 Most drogowy na rz. Psina/ Cyna, droga gruntowa utwardzona tłuczniem, stan średni, większe nachylenie

km 11.181 Droga bitumiczna asfaltowa, szer. 3.40 m, skrzyżowanie szlaków rowerowych, stan dobry\*\*\*

km 11.284 Droga bitumiczna asfaltowa, szer. 3.40- 5.00 m, stan b. dobry \*\*\*\*

km 11.504 Droga bitumiczna asfaltowa, szer. 7.80- 9.10 m, stan b. dobry, skrzyżowanie szlaków rowerowych \*\*\*\*

km 11.562 Droga bitumiczna asfaltowa, szer. 7.20 m, stan b. dobry, należy zachować ostrożność z uwagi na wzmożony ruch pojazdów \*\*\*

km 11.765 Droga bitumiczna asfaltowa, szer. 4.00 m, stan dobry \*\*\*\*

km 12. 013 Przejazd kolejowy, nieczynna linia kolejowa. Droga gruntowa szer. 3.60 m, utwardzona tłuczniem, stan dobry \*\*\*\*\*

MIASTO RACIBÓRZ

km 12.988 Granica miasta Racibórz

km 13.063 Skrzyżowanie szlaków rowerowych. Droga gruntowa, szer. 2.70 m, utwardzona tłuczniem i żużlem, stan dobry \*\*\*\*\*

km 14.047 Droga gruntowa, szer. 2.90 m, utwardzona tłuczniem i żwirem, stan średni \*\*\*\*

km 14.612 Droga gruntowa, szer. 2.90m, utwardzona tłuczniem, większe nachylenie, stan średni \*\*

km 14.773 Droga bitumiczna asfaltowa, szer. 3.45- 4.80 m, stan dobry \*\*\*\*

km 15.002 Droga bitumiczna asfaltowa, szer. 4.60 m, stan dobry \*\*\*\*

km 15.068 Droga gruntowa nieutrzymana, szer. 2.30- 4.00 m, nieutrzymana, trudno przejezdna \*\*

km 15.100 Droga gruntowa częściowo utwardzona, szer. 2.50- 3.30, trudno przejezdna \*\*

km 15.245 Droga brukowana- kocie łby, szer. 2.85- 4.00 m, częściowo zanieczyszczona \*\*\*

km 15.616 Przejście przez DK 45, b. duży ruch pojazdów wymaga wzmożonej ostrożności. Przejazd kolejowy niestrzeżony, ruch pociągów sporadyczny\*

km 15.646 Droga gruntowa, szer. 3.50 m, utwardzona tłuczniem i żwirem, stan dobry \*\*\*\*\*

km 16.068 Droga gruntowa, szer. 2.65 m, nieutrzymana, trudno przejezdna \*\*

km 16.702 Droga z płyt betonowych, szer. 3.10 m, stan średni \*\*\*\*

km 16.822 Droga gruntowa utwardzona żużlem, szer. 3.35 m, stan średni \*\*\*\*

km 16.905 Droga bitumiczna asfaltowa, szer. 2.60 m, stan b .dobry \*\*\*\*

km 17.030 Droga bitumiczna asfaltowa, szer. 5.05- 5.55, stan b .dobry, licznie parkujące samochody \*\*\*\*

km 17.492 Droga rowerowa (ciąg pieszo-rowerowy), szer. 2.00 m, kostka brukowa niefazowana, obok chodnik dla pieszych, trzy przejścia (przejazdy) rowerowe przez drogi, stan b .dobry \*\*\*\*\*

km 17.694 Droga rowerowa (ciąg pieszo-rowerowy), szer. 2.00 m, bitumiczna asfaltowa, obok chodnik dla pieszych, stan dobry \*\*\*\*\*

km 18.122 Przejście (przejazd) rowerów przez ulicę o dużym ruchu pojazdów. Droga rowerowa

(ciąg pieszo-rowerowy), bitumiczna asfaltowa, szer. 2.00 m, obok chodnik dla pieszych \*\*\*\*

km 18.311 Przejazd kolejowy wielotorowy strzeżony, duży ruch pociągów

km 18.335 Droga rowerowa, szer. 1.80 m, kostka brukowa niefazowana, stan b. dobry \*\*\*

km 18.494 Droga rowerowa ( ciąg pieszo-rowerowy), szer. 2.00 m, kostka brukowa niefazowana, stan b. dobry, obok chodnik dla pieszych \*\*\*\*

km 18.642 Przejście (przejazd) rowerowy. Droga rowerowa ( ciąg pieszo-rowerowy), szer. 2.00 m, kostka brukowa niefazowana, obok chodnik dla pieszych \*\*\*\*\*

km 19.553 Droga rowerowa (ciąg pieszo- rowerowy), szer.2.00- 1.60 m, kostka brukowa niefazowana, obok chodnik dla pieszych \*\*\*\*\*

km 19.826 Przejście dla pieszych. Chodnik dla pieszych szer. 1.80 m, płytka chodnikowa \*\*

km 19.922 Most drogowy na rz. Odra. Chodnik dla pieszych, szer.1.95 m, płytka chodnikowa \*\*

km 20.002 Chodnik dla pieszych, szer.1.80 m, w ciągu drogi o dużym ruchu pojazdów \*\*

km 20.117 Droga bitumiczna asfaltowa, szer. 5.05 m, stan dobry \*\*\*

km 20.169 Droga gruntowa (ścieżka), szer. 1.80 m, stan dobry \*\*\*\*

km 20.395 Droga bitumiczna asfaltowa, szer. 3.20 m, stan b. dobry \*\*\*\*\*

km 21.070 Droga rowerowa na koronie wału p .pow., szer. 2.00m, kostka brukowa niefazowana, stan dobry \*\*\*\*\*

km 21.975 Przejazd rowerowy pod mostem drogowym. Droga bitumiczna asfalt, szer. 2.50 m, stan dobry \*\*\*\*

km 22.343 Droga rowerowa na koronie wału p. pow., szer. 2.00 m, kostka brukowa niefazowana, stan b. dobry \*\*\*\*\*

km 22.530 Most drogowy na Kan. Ulga, chodnik dla pieszych, szer. 2.40 m, bitumiczny asfaltowy, stan b .dobry \*\*

km 22.745 Chodnik dla pieszych obok drogi o b .dużym ruchu pojazdów szer. 1.20m, kostka brukowa fazowana. Miejsce wzmożonej uwagi \*

km 22.780 Chodnik dla pieszych, kostka brukowa fazowana, szer. 2.20 m, stan b. dobry\*\*\*

km 22.873 Chodnik dla pieszych, kostka brukowa fazowana, szer. 2.50 m, stan dobry \*\*\*\*

km 22.954 Droga bitumiczna asfaltowa, szer. 6.60m, stan b. dobry \*\*\*\*

km 23.516 Droga gruntowa częściowo utwardzona, podmokła, szer. 3.20 m, stan średni \*\*\*\*

km 24.235 Przejazd kolejowy, linia nieczynna, okazjonalnie turystyczny przejazd drezyn

km 24.291 Droga gruntowa, częściowo utwardzona, szer. 3.50 m, stan średni, większe nachylenie \*\*\*\*

km 24.595 Droga gruntowa, utwardzona tłuczniem, szer. 3.20 m, stan dobry \*\*\*\*\*

km 25 010 Droga gruntowa, utwardzona, częściowo bitumiczna, szer. 2.80- 3.20 m, stan średni \*\*\*

km 25.360 Droga bitumiczna asfaltowa, szer. 3.20 m, stan dobry, droga trawersuje liczne skrzyżowania z lokalnymi drogami o większym nachyleniu \*\*

km 25.595 Droga bitumiczna asfaltowa, szer. 4.50 m, stan b. dobry \*\*\*

km 25.927 Chodnik płd.- wsch. przy DW 919, drodze o b. dużym ruchu pojazdów, szer.2.50 m, kostka brukowa betonowa fazowana, stan dobry \*

km 26.235 Przejście dla pieszych przez DW 919, b. duży ruch pojazdów. Chodnik po płn.- zach. stronie ulicy, szer.1.20- 2.00 m, stan dobry\*

km 26.416 Droga bitumiczna asfaltowa, szer. 3.20 m, stan dobry \*\*\*\*

km 26.561 Torowisko kolejki wąskotorowej

km 26.561 Droga gruntowa, częściowo utwardzona, szer.2.80 m, stan średni \*\*\*

km 27.295 Torowisko kolejki wąskotorowej

km 27.298 Droga gruntowa. Częściowo pola uprawne i zagajnik w linii drogi. Nieprzejezdna

GMINA NĘDZA

km 27. 811 Granica gminy Nędza. Torowisko kolejki wąskotorowej. Obok droga bitumiczna asfaltowa, szer.2.50 m, stan b .dobry\*\*\*\*\*

km 29.091 Skrzyżowanie z DW 919. Torowisko kolejki wąskotorowej

km 29.298 Skrzyżowanie z DW 919. Droga bitumiczna asfaltowa, szer. 3.20 m, stan b. dobry \*\*\*

km 29.495 Droga bitumiczna asfaltowa, szer. 3.20 m, stan dobry \*\*\*\*\*

km 29.729 Droga gruntowa, nieutwardzona, miejscami piaszczysta, szer.2.40- 3.50 m. Duże nachylenia \*\*\*\*

km 30.209 Droga bitumiczna asfaltowa, szer. 3.80 m, stan dobry \*\*\*\*

km 30.449 Droga gruntowa, częściowo utwardzona, miejscami podmokła, szer. 3.10 m \*\*\*\*

km 31.182 Droga bitumiczna asfaltowa, szer. 3.80 m, stan dobry \*\*\*\*

km 31.405 Droga bitumiczna asfaltowa, szer. 4.50 m, stan b. dobry \*\*\*\*

km 32.249 Droga bitumiczna asfaltowa, szer. 5.60- 5.85 m, stan średni- DW 421, średni ruch pojazdów. Skrzyżowanie szlaków rowerowych. Możliwe wykorzystanie chodnika dla pieszych po płd. stronie drogi \*\*

km 33.160 Skrzyżowanie DW 922 ( duże natężeni ruchu pojazdów), centrum gminy Nędza. Przejście dla pieszych. B .wąski chodnik( 0,65 m szer.) po wsch. stronie drogi 922

km 33.269 Droga bitumiczna asfaltowa, szer. 5.55 m, stan b . dobry \*\*\*\*

km 33.381 Droga bitumiczna asfaltowa, szer. 5.55m, stan b. dobry \*\*\*\*

km 33.969 Droga bitumiczna asfaltowa, szer. 5.70- 6.35m, stan b. dobry \*\*\*\*

km 34.427 Chodnik w zach. części DW 922, przejazd kolejowy strzeżony, duży ruch pociągów, szer. chodnika 1.55- 1.60 m, stan średni, miejscami uszkodzony\*

km 34.638 Droga bitumiczna asfaltowa, szer. 3.80, stan dobry\*\*\*\*\*

km 35.848 Droga leśna utwardzona tłuczniem pokopalnianym, szer. 4.20-5.00 m, stan dobry \*\*\*\*\*

km 39.668 Granica gminy Nędza